**Technická zpráva**

Investor: Město Milevsko

Nám. E. Beneše 420

399 01 Milevsko

Místo stavby: Poliklinika Milevsko, ul. Jeřábkova 158

**Dvůr poliklinika: Výměna povrchu dvora a provedení stříšky nad bezbariérovým vstupem**

**Povrch dvora**

Na místo stávajícího živičného povrchu, který bude odstraněn, bude položena zámková dlažba. Zámková dlažba je požadována pojezdová v tl. 8 cm a dlaždice s rovnou hranou, protože je po dvoře pojížděno s lehátky a invalidními vozíky. Odpovídajícím typem dle popisu je např. BEATON s rovnou hranou v přírodní šedé barvě. Od rampy s pojezdovou plošinou směrem k výtahu musí být vyznačená cestička, která bude vyskládaná z dlažby v červené barvě.

V současné době se pod asfaltovým krytem nacházejí lokálně kamenné kostky a někde podkladní štěrkopískové vrstvy. V případě možnosti zvednutí terénu mohou být tyto podkladní vrstvy pod dlažbou ponechány.

V prostředku dvora se nachází betonový žlab s dešťovými poklopy, který je v kritickém stavu, proto bude vybourán a nahrazen novým betonovým žlabem s litinovou mříží D 400 o rozměrech 500x250x200 mm v délce cca 8 m od stávajícího plotu až přes nástupní místo výtahu. Ve vratech při vjezdu do dvora polikliniky je dešťová vpusť. Tato vpusť bude vybouraná a nahrazena taktéž betonovým žlabem v celé šířce vrat - délka cca 4 m.

V prostoru dvora se nachází několik dešťových svodů, u kterých budou výškově upraveny gajgry a nahrazeny novými plastovými. Svod bude dle potřeby výškově upraven. Také jsou v prostoru dvora kanalizační poklopy, které bude potřeba upravit na novou niveletu zámkové dlažby.

V prostoru dvora se dále nacházejí dvě studny, jejichž poklop v úrovni terénu bude nutné upravit tak, aby dosahoval nivelety nově pokládané zámkové dlažby.

**Stříška nad vstupem do objektu poliklinika**

Na stříšku je zpracována samostatná projektová dokumentace.

**Upozornění: Celá výměna povrchu a stavba stříšky bude probíhat za plného provozu dvora a objektu polikliniky. Dvůr slouží pro příjezd sanitek a překládání pacientů do výtahu, proto upozorňujeme, že je potřeba s výměnou povrchu postupovat tak, aby byl zabezpečen neustálý příjezd sanitek k výtahu.**